|  |  |
| --- | --- |
| Företag | Beställare |
|  |  |
| Ansvarig arbetsledare | Projekt (referens, proj.nr, AO-nr, etc.) |
|  |  |
| Datum | Adress |
|  |  |

Med mindre arbeten avses kompletteringsinstallationer på en befintlig och spänningssatt (tagen i bruk) elanläggning.
För att uppfylla kraven i gällande regelverk ska varje installation under uppbyggnad och/eller efter kompletterande montage, före spänningssättning inspekteras(besiktigas okulärt) och provas för att så långt som möjligt kontrollera att arbetet utförts på rätt sätt.
För fortlöpande kontroll av olika delar i installationsarbetet hänvisas till Installatörsföretagens dokument ”Kontroll under montage”.
Kontroll före spänningssättning av kopplingsutrustning med anslutna installationer samt kontroll efter spänningssättning utförs enligt Installatörsföretagens dokument ”Kontroll före idrifttagning TN-C” eller ”Kontroll före idrifttagning TN-S”.

Tillämplig Utförd Kontroll/aktivitet

[ ]  [ ]  Kontroll under montage enligt Kontroll under montage.

[ ]  [ ]  Leverantörens installationsanvisningar har följts.
[ ]  [ ]  Leverantörens skötsel- och underhållsanvisningar har överlämnats till betällaren.

[ ]  [ ]  Garantibevis är ifyllt och avlämnat.
[ ]  [ ]  Kontroll att märkning är utförd vid kopplingsutrustning och vid ansluten elapparat enligt
 beställningen i övrigt.
[ ]  [ ]  Underlag för ändring av ritningar, schema etc. är upprättat och avlämnat.

[ ]  [ ]  Kontroll enligt särskilt planeringsdokument före montage.
[ ]  [ ]  Isolationsmätning..
[ ]  [ ]  Kontinuitetskontroll av skyddsjordsledarkretsen till samtliga utsatta delar, det vill säga
 skyddsjordade delar i monterade elapparater, belysningsarmaturer, vägguttagsjordbleck etc. samt
 skyddsutjämnande delar mot PE-skenan eller jord t. ex. vattenrör.
[ ]  [ ]  Kontroll att anslutna elapparater och uttag får rätt spänning och har rätt inställda

 överströmsskydd.

[ ]  [ ]  Kontroll att anslutna apparater har rätt funktion efter spänningssättning.
[ ]  [ ]  Arbetsplatsen är avstädad. Spill och demonterad materiel har tagits om hand enligt företagets rutin
 eller miljöplan
[ ]  [ ]  Beställarens representant är meddelad att arbetet är färdigställt.

**Utförda kontroller och aktiviteter framgår enligt vad som är ikryssat enligt ovan.**

Utförd åtgärd (ex: byte av vägguttag)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum Namnteckning

……………………………….. ………………………………..

Eventuell avvikelse

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uppföljning när åtgärd genomförts, datum, signatur

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………