|  |  |
| --- | --- |
| Företag | Beställare |
|  |  |
| Ansvarig arbetsledare | Projekt (referens, proj.nr, AO-nr, etc.) |
|  |  |
| Datum | Adress |
|  |  |

Med mindre arbeten avses kompletteringsinstallationer på en befintlig och spänningssatt (tagen i bruk) elanläggning.   
För att uppfylla kraven i gällande regelverk ska varje installation under uppbyggnad och/eller efter kompletterande montage, före spänningssättning inspekteras(besiktigas okulärt) och provas för att så långt som möjligt kontrollera att arbetet utförts på rätt sätt.   
För fortlöpande kontroll av olika delar i installationsarbetet hänvisas till Installatörsföretagens dokument ”Kontroll under montage”.  
Kontroll före spänningssättning av kopplingsutrustning med anslutna installationer samt kontroll efter spänningssättning utförs enligt Installatörsföretagens dokument ”Kontroll före idrifttagning TN-C” eller ”Kontroll före idrifttagning TN-S”.

Tillämplig Utförd Kontroll/aktivitet

Kontroll under montage enligt Kontroll under montage.

Leverantörens installationsanvisningar har följts.  
  Leverantörens skötsel- och underhållsanvisningar har överlämnats till betällaren.

Garantibevis är ifyllt och avlämnat.  
  Kontroll att märkning är utförd vid kopplingsutrustning och vid ansluten elapparat enligt  
 beställningen i övrigt.  
  Underlag för ändring av ritningar, schema etc. är upprättat och avlämnat.

Kontroll enligt särskilt planeringsdokument före montage.  
  Isolationsmätning..  
  Kontinuitetskontroll av skyddsjordsledarkretsen till samtliga utsatta delar, det vill säga  
 skyddsjordade delar i monterade elapparater, belysningsarmaturer, vägguttagsjordbleck etc. samt  
 skyddsutjämnande delar mot PE-skenan eller jord t. ex. vattenrör.  
  Kontroll att anslutna elapparater och uttag får rätt spänning och har rätt inställda

överströmsskydd.

Kontroll att anslutna apparater har rätt funktion efter spänningssättning.  
  Arbetsplatsen är avstädad. Spill och demonterad materiel har tagits om hand enligt företagets rutin  
 eller miljöplan  
  Beställarens representant är meddelad att arbetet är färdigställt.

**Utförda kontroller och aktiviteter framgår enligt vad som är ikryssat enligt ovan.**

Utförd åtgärd (ex: byte av vägguttag)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum Namnteckning

……………………………….. ………………………………..

Eventuell avvikelse

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uppföljning när åtgärd genomförts, datum, signatur

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………